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	ICP CİHAZI KULANIM TALİMATI



1. AMAÇ
Bu Talimatın amacı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan ICP Cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

2. KAPSAM
Bu Talimatın amacı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan ICP Cihazının kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR

4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasında Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalışanlar sorumludur.

5. UYGULAMA
5.1. Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler
Cihazda kullanılcak olan argon, azot ve kuru havanın cihaza geldiğinden emin olunur (10 bar) Cihaz çalıştırılır ve ortamda gaz birikmesi olmaması için aspiratör çalıştırılmalıdır. Bilgisayardan Sofware çalıştırılır ve beklenir. Cihaz ve bilgisayar eşleşmesi tamamlandığında çalışma sayfası gelir. Önceden hazırlanan standart konsantrasyonlar belirlenir. Yeni metot oluşturmak için File menüsünde New Method seçilir. Açılan Method Editor penceresinde alt menüler için soldan sağa, yan menüler için de yukarıdan aşağıya doğru sıra izlenerek metot oluşturulur. Spectrometer / Define Elements penceresinde Periyodik Tablodan (Periodic Table) analiz edilecek element, Dalgaboyu Tablosundan (Wavelength Table) da bu elementi interfere ederek analiz hassasiyetini olumsuz yönde etkileyecek diğer elementler tespit edilir (Wave length table ‘dan). Periyodik Tablo penceresinden ya da Method Editor’den ‘ Table’ penceresi tıklanarak Dalgaboyu Tablosu (Wavelength Table) açılır. Edit > Check Method seçilerek metot kontrol edilebilir ve software’in tespit ettiği hatalar  okunarak düzeltilebilir. Ölçümü yapılacak numune uygun solventte dispers edilir. Software’den numunenin konsatrsyonları belirlenir Sample Information File penceresinde analiz edilecek olan numuneler hakkında tüm veriler girilir Lokasyondaki yerleri belirlenir 
5.2. Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler
· Start numuneler lokasyona yerleştirilir.
· Numuneyi çekecek olan peristaltik pompalar kontrol edilir yönleri gözlemlenir.
· [bookmark: _GoBack]Cihazın ortamı hazır olduğunda otomatik olarak numuneleri alarak bulunan dalga boyuna karşılık konsantrasyonları belirlenir.
· Bilgisayarda çalışma sayfasında yapılan analizin kayıt olduğundan emin olunmalıdır. Hazırlanan SIF File menüsünden Save As > Sample Info File seçilerek istenen isim altında saklanır.
5.3. Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler
· Kullanılan hortum ve borularda numune kalmayacak şekilde boşaltılır.
· Peristaltik pompalardan borular çıkartılır.
· Bilgisayarda analizler kayıt olduktan sonra Software’den çıkıldığını gösterir pencere kapandıktan sonra cihaz kapatılabilir.  
· Aspiratör ve acıkan gazlar kapatılarak işlem sonlandırılır.
6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.
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