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	TEK EKSENLİ BASINÇ DAYANIM (CBR) CİHAZI KULLANMA TALİMATI



1. AMAÇ
Bu Talimatın amacı İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında bulunan Tek Eksenli Basınç Dayanım (CBR) Cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

2. KAPSAM
Bu talimat İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında bulunan Tek Eksenli Basınç Dayanım (CBR) Cihazının kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR
Start: Başlatma düğmesidir.
Stop: Durdurma düğmesidir.
Speed Adjust: Yük uygulanma hızının ayarlanmasını sağlayan düğmedir.
Emergency Stop: Acil durumlarda yükün uygulamasını durdurmak için kullanılan düğmedir.
Up Load/ Down Unload:: Pistonun numuneye temas mesafesini ayarlamak için kullanılan düğmelerdir.
4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasında İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı çalışanları sorumludur. 
5. UYGULAMA
5.1. Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler
· Uygulamaya başlamadan önce cihazın sağında ve solunda yer alan somunlar gevşetilip sıkıştırılarak pistonun mesafesi ayarlanır.
· Yükleme hücresine daha önce hazırlanmış toprak numunesini içeren kalıp yerleştirilir.
· Cihaz açılır ve cihaz ekranından yük uygulama parametreleri girilir. 
5.2. Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler
· Start düğmesine basılarak yükleme başlatılır.
5.3. Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler
· Deney bittikten sonra kap yerinden çıkarılır ve ölçümler not alınır.
· Cihaz eski haline getirilir.
· Kaplar temizlenerek eski yerine bırakılır.

6. [bookmark: _GoBack]İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.
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