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	UV LAMBDA CİHAZ KULANIM TALİMATI



1. AMAÇ
Bu Talimatın amacı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan UV Lambda Cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

2. KAPSAM
Bu Talimatın amacı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan UV Lambda Cihazının kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR
UV cihazında analiz yapabilmek için önceden hazırlanan standart numuneler belirlenir.
Cihazın açılmasını bekleriz ve bilgisayarla Perkin Elmer UV Winlap Proğramı çalıştırılarak bağlantı kurularak eşleştirilir.

4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasında Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalışanlar sorumludur.

5. UYGULAMA
5.1. Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler
· Cihazın software’i açılır.
· [bookmark: _GoBack]Cihaz hazırlanması için 4-5 dk beklenir 
· Standart çözeltiler hazırlanarak küvetlere konularak cihaza okutulur.
· Okutulan standarlardan oluşan kalibrasyon eğrisi çizilir bilgisayarda.

5.2. Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler
· Hazırlanan numuneler cihazın kuvetine yerleştirilerek okutulur 
· Okutulan değere karşılık kalibrasyon sonucunda bir konsantrasyon değeri verir.
· Kullanılan kuvetlerin temiz olmasına dikkat edilmelidir.
· Cihazın okutulan değerleri kayıt ettiğinden emin olunmalıdır.
5.3. Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler
· Kullanılan küvet ve hücresi temizlenir.
·  Cihazın temizliği yapılır.
· Sonuçların kayıt yapıldığından emin olduktan sonra 
· Cihaz kapatılır ve bilgisayar kapatılır.
6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.
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