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	BASINÇ DAYANIMI TEST CİHAZI KULLANMA TALİMATI



1. AMAÇ
Bu Talimatın amacı İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında bulunan Basınç Dayanımı Test Cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

2. KAPSAM
Bu talimat İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında bulunan Basınç Dayanımı Test Cihazının kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR
Start: Başlatma
Stop: Durdurma
Tare: Yük boşaltma
Specimen settings: Numune ayarları
Test Parameters: Test Parametreleri
Test Screen: Test Ekranı
Device Settings: Cihaz Ayarları
Decimal Point: Ondalıklı sayı ayarı
Coefficients: Katsayılar
Calibration: Kalibrasyon 
Test Results: Test Sonuçları

4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasında İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı çalışanları sorumludur. 

5. [bookmark: _GoBack]UYGULAMA
5.1. Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler
· Cihaz arkasında bulunan kırmızı düğme vasıtasıyla cihaz açılır.
· Ölçüm yapılmak istenen parametreler ve numune ölçüleri girilir.
· Numune konulacak cihaz haznesi numune boyutlarına uygun hale getirilir ve temizlenmesi gerekiyorsa temizlenir.
· Ölçümü yapılacak numune cihaz haznesine pürüzsüz yüzey gelecek şekilde yerleştirilir. Hazne kapağı kapatılır.
5.2. Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler
· Start düğmesine basılarak deney başlatılır.
5.3. Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler
· Numune kırıldıktan sonra otomatik olarak kendisi duracağından test sonuçları not edildikten sonra TARE düğmesine basılır ve numune hazneden çıkarılır.
·  Cihazın temizliği yapılır.
· Cihaz kapatılır.
6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.
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