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	EĞİLME DENEY GÖVDESİ CİHAZ KULLANMA TALİMATI



1. AMAÇ
Bu Talimatın amacı İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında bulunan Eğilme Deney Gövdesi Cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

2. KAPSAM
Bu talimat İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında Eğilme Deney Gövdesi Cihazının kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR
Start: Başlatma
Stop: Durdurma
Specimen type: Numune Türü
Setup: Yük Uygulama Seçeneği
Graph Type: Grafik Türü
Dimensions: Boyutlar
File: Kayıtlı ayar/metod açma seçeneği
Report: Rapor alma seçeneği.
4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasında İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı çalışanları sorumludur. 
5. UYGULAMA
5.1. Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler
· Cihazın bilgisayardan yazılımı programı açılır.
· Ölçüm yapılmak istenen parametreler ve numune tipi ve ölçüleri girilir.
· Numune kuvvet uygulanacak aparatların altına düzgün bir şekilde yerleştirilir.
5.2. Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler
· [bookmark: _GoBack]Start düğmesine basılarak deney başlatılır.


5.3. Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler
· Numune kırıldıktan sonra otomatik olarak kendisi duracağından test sonuçları not edildikten veya bilgisayarda kaydedildikten sonra aparatlar yukarı çekilir.
·  Cihazın temizliği yapılır.
· Cihaz kapatılır.
6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.
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