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	HİDROLİK ÜNİVERSAL DENEY CİHAZI KULLANMA TALİMATI



1. AMAÇ
Bu Talimatın amacı İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında bulunan Hidrolik Üniversal Deney Cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

2. KAPSAM
Bu talimat İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında Hidrolik Üniversal Deney Cihazının kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR
Start: Başlatma
Stop: Durdurma
Tare: Yük boşaltma
Specimen settings: Numune ayarları
Test Parameters: Test Parametreleri
Test Screen: Test Ekranı
Device Settings: Cihaz Ayarları
Decimal Point: Ondalıklı sayı ayarı
Coefficients: Katsayılar
Calibration: Kalibrasyon 
Test Results: Test Sonuçları

4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasında İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı çalışanları sorumludur. 
5. UYGULAMA
5.1. Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler
· Cihazın arkasındaki kırmızı tuş vasıtasıyla cihaz açılır.
· [bookmark: _GoBack]Yapılacak olan deney türü girilir.
· Ölçüm yapılmak istenen parametreler ve numune tipi ve ölçüleri girilir.

5.2. Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler
· Start düğmesine basılarak deney başlatılır.
5.3. Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler
· Numune kırıldıktan sonra otomatik olarak kendisi duracağından test sonuçları not edildikten sonra TARE tuşuna basılarak yük boşaltılır.
·  Cihazın temizliği yapılır.
· Cihaz kapatılır.
6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.
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