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	KONSOLİDASYON CİHAZI KULLANMA TALİMATI



1. AMAÇ
Bu Talimatın amacı İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında bulunan Konsolidasyon Cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

2. KAPSAM
Bu talimat İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında bulunan Konsolidasyon Cihazının kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR
Konsolidasyon hücresi: Numunenin yerleştirileceği yuvarlak şekle sahip olan aparattır.
Konsolidasyon kolu: Konsolidasyon hücresinin üzerine konulduğu ve deney esnasında zeminle paralel halde bulunan koldur.
Komparatör saati: Hassas ölçüleri ölçmeye yarayan aparattır.
Düşey yük sabitleme vidası: Konsolidasyon koluna bağlanan ve düşey yükü sabitleyen vidadır. 
4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasında İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı çalışanları sorumludur. 
5. UYGULAMA
5.1. Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler
· Yük hücresine uygulanacak dikey kuvvet konsolidasyon kolu üzerinde bulunan delikler yardımıyla hassasça ayarlanır.
· Yükleme kolunun ağırlığı konsolidasyon kolunun arkasında bulunan denge ağırlığının döndürülerek dengelenmesiyle elimine edilir. Konsolidasyon kolunun üzerinde hiçbir ağırlık yok iken yatay düzleme paralel olması sağlanır.
· [bookmark: _GoBack]Konsolidasyon hücresi standartların ve deney talimatında belirtildiği üzere kullanıma hazır getirilmelidir. Gerekirse temizlenmelidir.
· Konsolidasyon hücresi üst kısma yerleştirlir ve vidayla kol sabit hale getirilir.
· Komparatör saati şişme ve çökmeyi aynı anda okuyacak şekilde ortalı ayarlanır ve arka tarafında bulunan vidayla sıkıştırılır.
· Numune üzerine uygulanacak yük yükleme koluna asılır.
· Düşey yük sabitleme vidası açılmadan önce komparötör saati sıfırlanır.
5.2. Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler
· Düşey yükleme vidası gevşetilerek numune üzerine asılan yükün uygulanması sağlanır. Aynı anda kronometre çalıştırılır.
· Deneyin başlamasından itibaren 30 saniye veya 1 dakika arasında bir süre zarfında hücreye su eklenir.
· Standartlarda belirlenen sürelerde komparatör saatinden ölçümler alınır.
5.3. Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler
· Deney bittikten sonra düzenek eski haline getirilip konsolidasyon hücresi temizlenir.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.
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