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	ÇARPIŞMA DENEY SETİ
 KULLANIM TALİMATI



1. AMAÇ
Bu Talimatın amacı Mühendislik Fakültesinde bulunan Fizik Laboratuvarındaki çarpışma deney setinin kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.
2. KAPSAM
Bu talimat Mühendislik Fakültesinde bulunan çarpışma deney setinin kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR
4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasında mühendislik fakültesi ilgili öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri sorumludur.
5. UYGULAMA
5.1. Çarpışma Deneyi Öncesi Yapılması Gerekenler
· Odaya girilir ve ilgili deney seti dolaptan çıkarılır.
· Sağlam bir masa üzerine deney seti şekilde gösterildiği gibi yerleştirilir.
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5.2. Çarpışma Deneyi Sırasında Yapılması Gerekenler
· [bookmark: _GoBack]Başlangıç ​​aygıtı, kanatçık başlatmaya hizmet eder; Üç tanımlı ve tekrarlanabilir başlangıç ​​enerjileri çeşitli mandal konumları ile seçilebilir. 
· Tüm konumlar için ikinci konumun kullanılması önerilir.
· Moment, planörün hızını ölçerek belirlenir. Bu amaçla, planöre takılan ekranın ışık bariyerini etkilediği zaman, aşağıdakilere uygun olarak kullanılır: (a. = Ekranın uzunluğu,? T = gölgeleme süresi).
· Işık bariyerlerini 1 ve 3 numaralı giriş jaklarıyla [aynı renklere (kırmızı ve sarı) ve iki topraklama (topraklama) jaklarına sahip olan giriş jaklarına] bağlayın. “Çarpışma deneyleri” çalışma modunu seçin (ön panelde 2 adet çift ok).
· Bu modda, her bir ışık bariyeri için en çok iki gölgelendirme süresi ölçülür ve görüntülenir.
· Kütle oranlarını değiştirirken, ek kütlelerin her durumda simetrik olarak eklendiğinden emin olun.
· Ölçümleri başlatmadan önce parçanın ayarını kontrol edin.
5.3. Çarpışma Deneyi Sonrasında Yapılması Gerekenler
· Kullanılan malzemeler temizlenir.
· Cihazlar dolapta ki yerlerine yerleştirilir. 
İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.
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