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	SERBEST DÜŞME DENEY SETİ
 KULLANIM TALİMATI



1. AMAÇ
Bu Talimatın amacı Mühendislik Fakültesinde bulunan Fizik Laboratuvarındaki serbest düşme deney setinin kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.
2. KAPSAM
Bu talimat Mühendislik Fakültesinde bulunan serbest düşme deney setinin kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR
4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasında mühendislik fakültesi ilgili öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri sorumludur.
5. UYGULAMA
5.1. Serbest Düşme Deneyi Öncesi Yapılması Gerekenler
· Odaya girilir ve ilgili deney seti dolaptan çıkarılır.
· Uygun bir masa üzerine deney seti aşağıdaki şekle göre yerleştirilir.
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5.2. Serbest Düşme Deneyi Sırasında Yapılması Gerekenler
· Başlatma devresini kapatan serbest bırakma mekanizmasında elektrik iletken bir küre tutturulur.
· Tava, kilitleme anahtarının altındaki ayarlama vidası kullanılarak, birkaç milimetre aşağı doğru hareketin durdurma devresini kapattığı şekilde ayarlanır.
· Her bir ölçümden sonra yüksekte yer alan tava elle kaldırılır.
· Serbest bırakma mekanizması üzerindeki işaretlemeyi kullanarak düşme yüksekliğinin etkili belirlenmesi için, kürenin yarıçapı dikkate alınmalıdır. (çap 3/4 inç, yaklaşık 19 mm).
· Kürenin aerodinamik sürüklenmesi ihmal edilebilir.
5.3. Serbest Düşme Deneyi Sonrasında Yapılması Gerekenler
· Kullanılan malzemeler temizlenir.
· Cihazlar dolapta ki yerlerine yerleştirilir. 
İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.
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