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	KAPASİTÖR DOLUM EĞRİSİ DENEY SETİ
 KULLANIM TALİMATI



1. AMAÇ
Bu Talimatın amacı Mühendislik Fakültesinde bulunan Fizik Laboratuvarındaki Kapasitör Dolum Eğrisi Deney setinin kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

2. KAPSAM
Bu talimat Mühendislik Fakültesinde bulunan Kapasitör Dolum Eğrisi Deney setinin kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR

4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasında mühendislik fakültesi ilgili öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri sorumludur.

5. UYGULAMA
5.1. Kapasitör Dolum Eğrisi Deney Setinin Kullanımı Öncesi Yapılması Gerekenler
· Odaya girilir ve ilgili deney seti dolaptan çıkarılır.
· Sağlam bir masa üzerine deney seti aşağıdaki şekle göre deney seti kurulur.
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5.2. Kapasitör Dolum Eğrisi Deney Setinin Kullanımı Sırasında Yapılması Gerekenler
· Deney setini aşağıda devrede gösterildiği a) Dolum ve b) Boşaltma yapılacak şekilde kurunuz. 
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· Farklı değere sahip kapasitörleri farklı voltaj ve dirençler ile akım ve voltaj değerlerini zamana kayıt edilir.
· Elde edilen değerler grafiklere dökülerek, devrenin RC değeri ve yarı zamanı belirlenir. 
· Teorik beklenen değerlerle analizler yapılır. 
5.3. Akım Terazisinin Kullanımı Sonrasında Yapılması Gerekenler
· Kullanılan malzemeler temizlenir.
· Cihazlar dolapta ki yerlerine yerleştirilir. 
İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.
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