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	ELEKTRİK SABİTİ DENEY SETİ DENEY SETİ DENEY SETİ
 KULLANIM TALİMATI



1. AMAÇ
Bu Talimatın amacı Mühendislik Fakültesinde bulunan Fizik Laboratuvarındaki Selenoidlerin İndüktansı Deney setinin kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

2. KAPSAM
Bu talimat Mühendislik Fakültesinde bulunan Selenoidlerin İndüktansı Deney setinin kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR

4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasında mühendislik fakültesi ilgili öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri sorumludur.

5. UYGULAMA
5.1. Selenoidlerin İndüktansı Deney Setinin Kullanımı Öncesi Yapılması Gerekenler
· Odaya girilir ve ilgili deney seti dolaptan çıkarılır.
· Sağlam bir masa üzerine deney seti aşağıdaki şekle göre deney seti kurulur.
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5.2. Selenoidlerin İndüktansı Deney Setinin Kullanımı Sırasında Yapılması Gerekenler
· Deneyde yer alan selenoidlerden birine 500 Hz değerinde kare dalga voltajı uygulanarak osiloskop kullanılarak ikinci selenoidde indirgenmiş voltaj değeri belirlenir. 
· Farklı uzunluk, çap ve sarmal sayısına sahip selenoidler için ölçümler yapılır.
· Deneyde birim uzunluğa düşen sarmal sayısı ve çap değerlerinin hassas bir şekilde yapılabilmesi için ölçümler kumpas kullanılarak yapılmalıdır.
· Elde edilen indüksiyon değerleri sarmal sayısına ve çap değerlerinin grafikleri çizilerek elde edilen lineer bağıntı kullanılarak selenodlerin Q-faktörü değerleri belirlenir.

5.3. Selenoidlerin İndüktansı Deney Setinin Kullanımı Sonrasında Yapılması Gerekenler
· Kullanılan malzemeler temizlenir.
· Cihazlar dolapta ki yerlerine yerleştirilir. 
İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.
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