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	ÇOKESEN ES-09 CİHAZ KULANMA TALİMATI



1. AMAÇ
Bu Talimatın amacı Mühendislik Fakültesi-Elektrik Makinaları Laboratuvarında bulunan ÇOKESEN ES-09 Cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.
2. KAPSAM
Bu talimat  Mühendislik Fakültesi-Elektrik Makinaları Laboratuvarında bulunan  ÇOKESEN ES-09 Cihazının kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR
Emergency Button: Acil Durdurma
Stop: Durdurma
Start: Başlatma
Relay: Röle
Inductive Load: Endüktif Yük
Capacitive Load: Kapasitif Yük
Resistive Load: Rezistif Yük
Network Analyser: Şebeke Analizörü
Phase: Faz
Neutral: Nötr
Protection Earth: Koruma İletkeni

4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasında Mühendislik Fakültesi-Elektrik Makinaları Laboratuvarı çalışanları sorumludur.
5. UYGULAMA
5.1. Deney Öncesi Yapılması Gerekenler
1. Deney Setinin ana hattının Panoya bağlı olmadığından emin olunuz.
2. Panodaki tüm koruma cihazlarının kapalı olduğundan ve Setin Acil STOP butonunun basılı olduğundan emin olunuz.
3. Konu ile ilgili Motor ve/veya Trafo bağlantısını izoleli Banana Kablolar kullanarak yap.
4. [bookmark: _GoBack]Bağlantıdan emin olduktan sonra, Ana hattın fişini Panoya takınız.

5.2. Deney Sırasında Yapılması Gerekenler
1. Panodan Koruma Cihazını açınız.
2. Acil STOP butonuna tekrar basarak kaldırınız.
3. Üç fazın geldiğini Faz Lambalarına bakarak emin olunuz.
4. İlgili setin hangi modülünü kullanacaksanız, o modülün Şalterini kaldırınız.
5. Şebeke Kalite Analizörü üzerinden Deney ile ilgili verileri alınız.
5.3. Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler
1. Deney bittikten sonra, önce modülün enerjisini kapatıp, Acil STOP butonuna basınız.
2. Deney bitiminde ana hattı Panodan ayırınız.
3. Deneyin ekipmanlarını söküp, dolaplara yerleştiriniz.
6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.
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