	[image: pO0AQBlp_400x400]
	HEMODİYALİZ CİHAZ KULANMA TALİMATI



1. AMAÇ
Bu talimatın amacı Meslek Yüksekokulun’ da bulunan 4008S Fresenius marka HD Cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

2. KAPSAM
Bu talimat Meslek Yüksekokulun ‘da bulunan 4008S Fresenius marka HD Cihazının kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR

4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasında Meslek Yüksekokulu Diyaliz Programı çalışanları sorumludur.

5. UYGULAMA
5.1. Hazırlık
· Cihaz açılır. 
· Cihaz teste alınır.
· Asit ve Bikarbonat pipetleri bidonlara yerleştirilir.
· Cihaza Diyalizör ve AV set yerleştirilir.
· Ekxtrakorporeal sistem serum ile doldurulur.

5.2. Tedavi
· Hastaya Arter ve Ven bağlantıları yapılır.
· Ultrafiltrasyon ayarlamaları yapılır.
· Süre ayarlaması yapılır.
· Cihaz ısısı ve Diyalizat kontrol edilir.
· Alarm limitleri kontrol edilir.
5.3. Tedaviyi Sonlandırma
· Reinfüzyon işlemine başlanır.
·  Tedavi durdurulur.
· Hastayı cihazdan ayırma işlemi yapılır.
· AV set ve Bibağ cihazdan ayırma işlemi yapılır
· Pipetler yerlerine yerleştirilir.(Cihazda pipet kısmında)
5.4       Temizlik

· Cihaz dezenfeksiyona alınır.(Sıcak yıkama, yağ çözme, yıkama)

· Yüzey temizliği yapılır.

· Dezenfeksiyon işlemi bitince cihaz kapatılır.
6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
4008S Fresenius marka Hemodiyaliz cihaza ait kullanım kılavuzları.
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