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	ETÜV CİHAZI KULANIM TALİMATI



1. AMAÇ
Bu talimatın amacı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan Etüv Cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

2. KAPSAM
Bu Talimatın amacı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde Etüv Cihazının kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR
· Kurutma işleminde kullanılır.
· Sıcaklıkları istenildiği şekilde ayarlanabilir.
· Etüvlerin içine konan kapların kapakları hafif aralı tutulur.
· 150 ºC’ye kadar gerekli olan sıcaklıklarda kullanılabilir. 
Bu sayede kurutmak amacıyla kaba konan maddelerin buharları ortaya çıkabilir.

4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasında Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanları sorumludur.
5. UYGULAMA
5.1. Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler	
Etüv içi kontrol edilerek, o anki çalışmada istenmeyen malzemeler etüvden çıkarılır.
5.2. Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler
· Etüvü açmak için “ON/OFF” tuşuna basılır.
· Sıcaklığı ayarlamak için “TAMPERETURE” tuşuna basılır. Yön tuşlarıyla istenilen sıcaklığa getirilir
· “TİME” tuşuna basılarak yön tuşlarıyla istenilen süreye ayarlanır.
· “START” tuşuna basılarak çalıştırılır.
· Kapatmak için tekrar “ON/OFF” tuşuna basılır.
5.3. Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler
· Cihaz içerisindeki tüm malzemeler çıkarılır.
· Cihazın temizliği yapılır.
6. [bookmark: _GoBack]İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.
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