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	HASSAS TERAZİ CİHAZ KULANIM TALİMATI



1. [bookmark: _GoBack]AMAÇ
Bu Talimatın amacı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan Hassas Terazi Cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

2. KAPSAM
Bu Talimatın amacı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan Hassas Terazi Cihazının kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR
· Çok ince ölçümlerde kullanılır.
· Kalibrasyon, kullanma sıklığına göre 2 haftada bir ya da ayda bir olmak üzere cihaz üzerindeki ‘’cal” tuşu ile yapılır. 

4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasında Çevre Analiz Laboratuvarı çalışanları sorumludur.

5. UYGULAMA
5.1. Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler
Ölçüm öncesi yapılacak bir işlem yoktur.
5.2. Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler
· ‘’ON/OFF’’ tuşuyla cihaz açılır.
· Cihazın sağ ya da sol tarafındaki cam pencereler açılır.
· Tartım yapılacak madde cihazın içine bırakılır cam pencere kapatılır ve cihaza dokunmadan beklenir.
· Gerekmesi durumunda ölçüm öncesinde dara alınır.


5.3. Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler
· Cihazı kapatmak için ‘’ON/OFF’’ tuşuna basılır.
· Cihazın temizliği yapılır.
· Cihaz kapatılır.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.
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