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	Ph METRE CİHAZI KULANIM TALİMATI



1. AMAÇ
Bu Talimatın amacı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan pH metre Cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.
2. KAPSAM
Bu Talimatın amacı Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan pH metre Cihazının kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR
· pH, herhangi bir sıvı ortamının asit veya bazlığının ölçüsüdür
· pH metre 0-14 skala aralığında ortamın pH’ını ölçen bir alettir.
4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasında Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalışanlar sorumludur.
5. UYGULAMA
5.1. Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler
· “ON/OFF” tuşuyla cihaz açılır.
· Prob solüsyondan çıkartılıp saf suyla temizlenir.
5.2. Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler
· Probu ölçeceğimiz sıvının içine daldırırız ölçüm değeri sabitleninceye kadar beklenir.
5.3. Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler
· Ölçüm bittikten sonra prob saf su ile yıkanır, kurulanır.
· Cihazın temizliği yapılır.
· Prob tekrar solüsyon kabıma yerleştirilir.
· [bookmark: _GoBack]Cihaz kapatılır.
6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.
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