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	BETON MİKSERİ CİHAZI KULLANMA TALİMATI



1. AMAÇ
Bu Talimatın amacı İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında bulunan Beton Mikseri Cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

2. KAPSAM
Bu talimat İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında bulunan Beton Mikseri Cihazının kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR
Start: Başlatma düğmesidir.
Stop: Durdurma düğmesidir.
Speed Adjust: Karıştırma hızının ayarlanmasını sağlayan düğmedir.
Emergency Stop: Acil durumlarda karıştırmayı durdurmak için kullanılan düğmedir.
Pan Rotating Handle: Kabın işlem bittikten sonra içinin boşaltılması amacıyla kullanılan koldur. Sağ altta yuvarlak biçimdedir.

4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasında İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı çalışanları sorumludur. 
5. UYGULAMA
5.1. [bookmark: _GoBack]Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler
· Uygulamaya başlamadan önce mikserin içinin temizlenmesi gerekiyorsa temizlenmelidir.
· Beton karışımını meydana getiren malzemeler daha önce belirlenmiş miktarlara göre miksere bırakılır.
5.2. Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler
· Start düğmesine basılarak karıştırma başlanır.
· Standartlara göre belirlenen süreye göre kronometre kullanılarak karışımın  kontrolü sağlanır.
· Karışım süresi dolduğunda stop düğmesine basılır ve karıştırma durdurulur.

5.3. Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler
· Karışım bittikten sonra karışım mikserden dökülerek hem testler için hem de numune alımı için hazır hale getirilir.
· Mikserin temizliği yapılır.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.
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