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	TEMEL ÖLÇME DENEY SETİ
 KULLANIM TALİMATI



1. AMAÇ
Bu Talimatın amacı Mühendislik Fakültesinde bulunan Fizik Laboratuvarındaki temel ölçme deney setinin kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.
2. KAPSAM
Bu talimat Mühendislik Fakültesinde bulunan temel ölçme deney setinin kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR
4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasında mühendislik fakültesi ilgili öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri sorumludur.
5. UYGULAMA
5.1. Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler
· Odaya girilir ve ilgili deney seti dolaptan çıkarılır.
· Uygun bir masa üzerine deney seti aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yerleştirilir.
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5.2. Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler
· [bookmark: _GoBack]Sürmeli kumpas ile tüplerin hacmi belirlenir.
· Mikrometre ile tel, küp ve plaka kalınlığının belirlenir.
· Plakaların kalınlığı ve gözetleme camı ile saat camlarının eğriliğinin yarıçapı belirlenir.
· Manuel hassas bir denge ile mümkün olan en yüksek hassasiyetle farklı ürünlerin ağırlıkları belirlenir.
· Sarkacın frekansı belirlenir.
· Bir dijital sayacın çoklu kullanım yöntemlerinde kullanılması öğrenilir ve uygulanır.
· Daha sonra elde edilen sonuçlar not alınır.
5.3. Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler
· Kullanılan malzemeler temizlenir.
· Cihazlar dolapta ki yerlerine yerleştirilir. 
İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.
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