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	MOMENT DENEY SETİ
 KULLANIM TALİMATI



1. AMAÇ
Bu Talimatın amacı Mühendislik Fakültesinde bulunan Fizik Laboratuvarındaki moment deney setinin kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.
2. KAPSAM
Bu talimat Mühendislik Fakültesinde bulunan moment deney setinin kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR
4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasında mühendislik fakültesi ilgili öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri sorumludur.
5. UYGULAMA
5.1. Moment Deney Öncesi Yapılması Gerekenler
· Odaya girilir ve ilgili deney seti dolaptan çıkarılır.
· Uygun bir masa üzerine deney seti aşağıdaki şekle göre yerleştirilir.
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5.2. Moment Deney Sırasında Yapılması Gerekenler
·  Yay dengesi, her durumda ölçümün yapılacağı konumda sıfırlanır.
· Push-in düğmesinden pivot noktasına olan düz çizgi, döner kelepçeyi ayak çubuğuna hareket ettirerek yatay olarak ayarlanır.
· Daha sonra, ağırlık tavasına giden balık avı, bir sıra delik boyunca ilerler.
· Yay balansı, döner kelepçeye, bir açı oluşturacak şekilde monte edilmelidir.(olta ile)
· 1 ve 3 numaralı görevler için, yay dengesi, disklerin dönme noktasının bir tarafına ve diğer taraftaki ağırlık tavasına takılır.
· Düğmeyi basmalı düğmelerden ve pivottan yatay olarak ayarlamak için gereken kuvvet, yay dengesi üzerinde okunur. (Bahar dengesi dikey.)
· Görev 2 için ağırlık kabı ikinci yay dengesi ile değiştirilmelidir. Sabit bir kuvvet, örn. 1 N, düğme üzerinden hattan pivot ve yay dengesi arasındaki açı değişir. Öte yandan, dikey, yay dengesi, basmalı düğme eksenini yatay duruma getirmek için gereken kuvvet okunur.
· Daha uygun bir şekilde, açı ve sabit kuvvet ilk olarak, disk serbest bırakılırken ve anı dengelenirken sıkıştırılmış yay dengesi üzerinde ayarlanır.
5.3. Momentum Deney Sonrasında Yapılması Gerekenler
· Kullanılan malzemeler temizlenir.
· Cihazlar dolapta ki yerlerine yerleştirilir. 
İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.
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