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	EĞİK ATIŞ DENEY SETİ
 KULLANIM TALİMATI



1. AMAÇ
Bu Talimatın amacı Mühendislik Fakültesinde bulunan Fizik Laboratuvarındaki eğik atış deney setinin kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.
2. KAPSAM
Bu talimat Mühendislik Fakültesinde bulunan eğik atış deney setinin kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR
4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasında mühendislik fakültesi ilgili öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri sorumludur.
5. UYGULAMA
5.1. Eğik Atış Deneyi Öncesi Yapılması Gerekenler
· Odaya girilir ve ilgili deney seti dolaptan çıkarılır.
· Uygun bir masa üzerine deney seti aşağıdaki şekle göre yerleştirilir.
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5.2. Eğik Atış Deneyi Sırasında Yapılması Gerekenler
· Balistik birim ayarlanır.
· [bookmark: _GoBack]Ölçek 90 derece okunacak şekilde ayarlanır.
· Bir top yukarı doğru fırlatılır ve el ile tutulur.
· Destek kaidesi ayarlama vidaları, dikey bir çıkıntı elde edilene kadar döndürülür.
· Fırlatma yayının üç gerilim kademesine tekabül eden topun ilk hızları, hız ölçüm eki kullanılarak belirlenir.
· Aralığın belirlenmesi için 2 kademeli platform desteği kullanılır.
· Darbe noktalarını işaretlemek için kayıt şeridi, yapışkan bantla tezgaha sabitlenir.
· Kısa olanlardan önce uzun menzilleri ölçmek en iyisidir (ikincil etki noktalar!) ve birincil vuruş noktalarını bir keçeli kalemle işaretleyin.
· Balistik birimden mesafe, test sırasında ölçü ölçeği ile sık sık kontrol edilir. 
· Topları yakalamak için bankın arkasına boş bir kutu yerleştirilebilir.
· İzdüşümün yüksekliğini ölçmek için ölçü skalası, namlu tabanında sıkıştırılır ve izdüşümü düzlemine paralel olarak hareket ettirilir.
· Boş kutu tekrar topları yakalamak için kullanılır.
· Projeksiyonun yükseklikleri, gözle balistik olarak oldukça iyi tespit edilebilir.
5.3. Eğik Atış Deneyi Sonrasında Yapılması Gerekenler
· Kullanılan malzemeler temizlenir.
· Cihazlar dolapta ki yerlerine yerleştirilir. 
İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

	HAZIRLAYAN

	ONAY




Döküman no: F.TL.26 Yayın Tarihi: 26.03.2018 Rev no/Tarih: 00/--


image1.emf

image2.jpeg




