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	EYLEMSİZLİK MOMENTİ VE AÇISAL İVME DENEY SETİ
 KULLANIM TALİMATI



1. AMAÇ
Bu Talimatın amacı Mühendislik Fakültesinde bulunan Fizik Laboratuvarındaki Eylemsizlik Momenti ve Açısal İvme Deney setinin kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.
2. KAPSAM
Bu talimat Mühendislik Fakültesinde bulunan Eylemsizlik Momenti ve Açısal İvme Deney seti Kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR
4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasında mühendislik fakültesi ilgili öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri sorumludur.
5. UYGULAMA
5.1. Eylemsizlik Momenti ve Açısal İvme Deney Deneyi Öncesi Yapılması Gerekenler
· Odaya girilir ve ilgili deney seti dolaptan çıkarılır.
· Uygun bir masa üzerine deney seti aşağıda gösterilen şekle göre yerleştirilir.
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5.2. Eylemsizlik Momenti ve Açısal İvme Deneyi Sırasında Yapılması Gerekenler
· Açısal hız sayaç ile ölçülen periyot ve teorik çevre değeri kullanılarak belirlenir. 
· Açısal hız ölçümüne benzer şekilde açısal ivme dolaylı olarak ölçümü tamamlanır ancak bu kısımda sayaç ikinci moda alınmalıdır.
· Teorik formüllere dayalı olarak yapılan ölçümlerin analizleri yapılır.

5.3. Eğik Atış Deneyi Sonrasında Yapılması Gerekenler
· Kullanılan malzemeler temizlenir.
· Cihazlar dolapta ki yerlerine yerleştirilir. 
İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.
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