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	RLC DEVRELERİ DENEY SETİ
 KULLANIM TALİMATI



1. AMAÇ
Bu Talimatın amacı Mühendislik Fakültesinde bulunan Fizik Laboratuvarındaki RLC Devreleri Deney setinin kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

2. KAPSAM
Bu talimat Mühendislik Fakültesinde bulunan RLC Devreleri Deney setinin kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR

4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasında mühendislik fakültesi ilgili öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri sorumludur.

5. UYGULAMA
5.1. RLC Devreleri Deney Setinin Kullanımı Öncesi Yapılması Gerekenler
· Odaya girilir ve ilgili deney seti dolaptan çıkarılır.
· Sağlam bir masa üzerine deney seti aşağıdaki şekle göre deney seti kurulur.
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5.2. RLC Devreleri Deney Setinin Kullanımı Sırasında Yapılması Gerekenler
· Deney sırasında 3-4 Volt’luk AC voltaj değerleri kullanılır.
· Aşağıda diyagramda gösterilen göre seri-ayarlı RLC devresi kurulur.
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· Zorlama direnci olmaksızın RLC devresinin voltmetre kullanarak voltaj - frekans performans ölçümü yapılır. 
· Zorlama direnci olmaksızın edilerek RLC devresinin ampermetre kullanarak akım - frekans performans ölçümü yapılır. 
· Zorlama direnci dahil edilerek RLC devresinin ampermetre kullanarak akım - frekans performans ölçümü yapılır. 
· Yukarıdaki işlemler farklı direnç ve zorlama dirençleri kullanılarak yapılır.
· Sonuçlar frekans değerlerine göre grafiklerde ifade edilerek maksimim performansın elde edildiği resonans değerleri elde tespit edilir. 
· Farklı uzunluk, çap ve sarmal sayısına sahip selenoidler için ölçümler yapılır.
· Aşağıda diyagramda gösterilen göre paralel-ayarlı RLC devresi kurulur.
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· Seri-ayarlı devre için yapılan ölçümler paralel-ayarlı RLC devresi için tekrar edilir. 
5.3. RLC Devreleri Deney Setinin Kullanımı Sonrasında Yapılması Gerekenler
· Kullanılan malzemeler temizlenir.
· Cihazlar dolapta ki yerlerine yerleştirilir. 
İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.
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