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	ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI KULLANMA TALİMATI




AMAÇ: Elektronik Devreler laboratuvarının iş emniyetine ve dersin eğitim planına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
[bookmark: _GoBack]SORUMLULAR: Görevli Öğretim Elemanları ve İdari Personel
UYGULAMA
GENEL KURALLAR
1. Kullanmasını bilmediğin ve/veya arızalı uyarısı bulunan cihazları kullanma.
2. İş güvenliği kurallarına ve asılı olan uyarılara dikkat et.
3. Bağlantı yapmadan önce devrede enerji olmadığından emin ol.
4. Devrede enerji varken bağlantıları değiştirme.
5. Bir arıza, kısa devre ya da acil durumda, deney seti üzerindeki acil stop butonuna basarak tüm devrenin enerjisini kes.
6. Öğretim elemanı gözetimi olmadan devreye enerji verme.

ELEKTRİK –ELEKTRONİK DEVRELER  DENEY SETİ ÇALIŞTIRMA TALİMATI  
1. Deney setinin enerji kablosunun bağlı ancak, açma – kapama anahtarının kapalı olduğu ve devrede enerji olamadığı kontrol edilir.
2. Yapılacak uygulamaya uygun devre elemanları belirlenir.
3. Gerekli devre bağlantısı, breadboard üzerinde deney kitapçığında gösterildiği şekilde gerçekleştirilir.
4. Ögretim elemanı gözetiminde devreye enerji verilir ve gerekli ölçümler yapılır.
5. Deney bitiminde anahtar kapatılarak devrenin enerjisi kesilir.
6. Devre elemanları ve kablolar sökülüp kutularına yerleştirilerek çalışma bitirilir.
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